Потребность театра:

**1. Поставка противопожарных штор**

1.1. Противопожарная штора «TopGuard» E160 в комплекте с блоком управления 5500х3300мм – 3 шт.

1.2. Противопожарная штора «TopGuard» E160 в комплекте с блоком управления 6500х3300мм – 1 шт.

1.3. Противопожарная штора «TopGuard» E160 в комплекте с блоком управления 3800х4000мм – 1 шт.

1.4. Противопожарная штора «TopGuard» E160 в комплекте с блоком управления 2500х4800мм – 1 шт.

1.5. Противопожарная штора «TopGuard» E160 в комплекте с блоком управления 2400х4200мм – 1 шт.

1.6. Противопожарная штора «TopGuard» E160 в комплекте с блоком управления 2500х4500мм – 1 шт.

1.7. Роллеры 2630х2405, тип провода: пружина 6SIM28/14 – 2 шт.

1.8. Роллеры 2530х2405, тип провода: пружина 6SIM28/14 – 1 шт.

**2.Монтаж и наладка и противопожарных штор**

2.1. Демонтаж/монтаж подвесных потолков

2.2. Демонтаж/монтаж системы общеобменной вентиляции, попадающей в оси монтажа короба противопожарных штор

2.3. Демонтаж/монтаж систем освещения, попадающей в оси монтажа коробов противопожарных штор

2.4. Монтаж комплекта противопожарных штор со встроенным электропроводом

2.5. Пусконаладочные работы (в том числе взаимосвязь с системой АПС)