

Потребность театра:

Разработка проектной документации по ремонту технического этажа здания ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва», которая включает в себя:

1. По всему чердачному помещению открыть все закрытые/заложенные продухи и слуховые окна.

2. В чердачном помещении над зрительным залом: - добавить 2 слуховых окна; - добавить 100 мм минераловатного утеплителя; - утеплить неиспользуемые вент-шахты.

3. Над кулуарами заменить существующее утепление из слежавшегося шлака.

4. Выполнить ремонт покрытия из сэндвич-панелей методом горячего напыления эластичного полимера.

Тел. 8(3842)36-36-63